FORNO DEMOLITORE A GAS, MOD. TABO F.D.G. ’98, anno fabbricazione 1998, bruciatore sostituito 26/03/2018. Completo di documentazione conforme direttive CEE.

I forni modello **F.D.G.** posso essere impiegati per differenti applicazioni tra le quali:

* Smontaggio degli avvolgimenti dei motori elettrici e trasformatori.
* Pulizia dei metalli da residui plastici.
* Pulizia di fili diamantati da residui plastici e resine.

Il forno permette di lavorare con un ciclo a **fiamma indiretta**, con temperature che arrivano fino a **500°C**, tale da non provocare deformazioni o alterazioni dei materiali di supporto. Il **postcombustore** è completamente costruito in **acciaio inox 310** e permette di abbattere i fumi