|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0943** | **Codice R.E.M** | **13940** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **B S T** | | Data : 06/12/2017 10:43:02 |
| Prog. N^ 880 | SIEMENS 1GG 6166 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **12.521** | 65.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 400.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | **9.043** | 90.00 | c | 265.00 | rpm | 1760 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **110.8** | **0.00** | **41.1** |
| **252.6°** | **263.8°** | **61.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.18** | **0.0** | **0.3** |
| **80.5°** | **87.4°** | **122.1°** |

Velocità di misura = 646 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con chiavetta intera