|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0013** | **Codice R.E.M** | **5587** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE DI GUARCINO** | | Data : 03/01/2019 11:09:56 |
| Prog. N^ 284 | SIEMENS 1GH5162 KW31 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **2.897** | 80.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 210.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **3.090** | 75.00 | c | 210.00 | rpm | 2060 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **16.78** | **0.00** | **13.68** |
| **106.1°** | **141.4°** | **272.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.42** | **0.00** | **1.76** |
| **81.4°** | **38.7°** | **314.9°** |

Velocità di misura = 655 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta