|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2018 0826** | **Codice R.E.M**  | **14403** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **RCR CRISTALLERIA ITALIANA**  | Data : 17/01/2019 10:05:56 |
| Prog. N^ 121 | LEROY SOMMER PLS315S |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **9.634** | 210.00 | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 525.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **16.860** | 120.00 | c | 185.00 | rpm | 1475 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **36.9**  | **0.00**  | **107.8** |
| **151.9°** | **318.0°** | **326.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.6**  | **0.0**  | **1.5** |
| **120.0°** | **99.3°** | **60.0°** |

Velocità di misura = 484 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta