|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **13683** | **Codice R.E.M**  | **2017-0471** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **SINIAT E.B.D**  | Data : 21/03/2018 14:21:55 |
| Prog. N^ 935 | SIEMENS 1LG258-2AA99-Z250M |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.772** | 85.00 | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 350.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **3.772** | 85.00 | c | 115.00 | rpm | 2978 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **15.29**  | **0.00**  | **11.17** |
| **305.1°** | **347.5°** | **54.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.41**  | **0.00**  | **0.65** |
| **329.8°** | **251.7°** | **195.1°** |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta