|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0385** | **Codice R.E.M**  | **14614** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ARIA S.P.A.**  | Data : 14/06/2019 13:38:07 |
| Prog. N^ 170 | MOTORE FELM COMM 0385 KW 110 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.015** | 120.00 | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 355.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **5.015** | 120.00 | c | 190.00 | rpm | 2975 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.63**  | **0.00**  | **16.98** |
| **311.0°** | **208.9°** | **190.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.97**  | **0.00**  | **0.81** |
| **146.6°** | **207.0°** | **244.5°** |

Velocità di misura = 513 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta