|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0606** | **Codice R.E.M**  | **14714** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **A.R.I.A.**  | Data : 12/09/2019 11:53:01 |
| Prog. N^ 128 | SIEMENS 1LG5318-2MB50-0 B3 315L IE3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **9.088** | 110.00 | a | 155.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 665.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **9.088** | 110.00 | c | 120.00 | rpm | 2985 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **19.57**  | **0.00**  | **20.20** |
| **342.5°** | **339.2°** | **336.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.12**  | **0.00**  | **1.17** |
| **224.1°** | **217.9°** | **212.0°** |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Pietro Pulciani

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta e ventola