|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0747** | **Codice R.E.M**  | **14772** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ACEA AMBIENTE**   | Data : 29/10/2019 14:31:22 |
| Prog. N^ 456 | TECHTOP T2CR 280M 2 REM 14772 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **11.937** | 100.00 | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 290.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **11.937** | 100.00 | c | 195.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **10.9**  | **0.00**  | **0.8** |
| **348.0°** | **348.0°** | **348.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.6**  | **0.0**  | **0.1** |
| **111.5°** | **112.6°** | **130.2°** |

Velocità di misura = 503 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta