|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0615** | **Codice R.E.M**  | **11636** |

 **Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BOSTON TAPES**  | Data : 19/09/2019 14:20:07 |
| Prog. N^ 47 | SICME 2F132X2 CBAP/B3 N157390 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.735** | 45.00 | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 330.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **3.687** | 70.00 | c | 195.00 | rpm | 1850 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **6.80**  | **0.00**  | **8.17** |
| **340.4°** | **118.5°** | **139.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.88**  | **0.00**  | **0.69** |
| **331.4°** | **203.5°** | **169.3°** |

Velocità di misura = 620 rpm

Operatore: Costantino Scaccia

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta