|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0616** | **Codice R.E.M**  | **11708** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BOSTON TAPES**  | Data : 16/09/2019 14:43:05 |
| Prog. N^ 220 | SICME 2P 132 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.305** | 40.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 240.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **3.032** | 70.00 | c | 190.00 | rpm | 2250 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **19.17**  | **0.00**  | **9.97** |
| **80.3°** | **35.7°** | **266.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.29**  | **0.00**  | **0.54** |
| **255.4°** | **322.7°** | **338.3°** |

Velocità di misura = 608 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta