|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0853** | **Codice R.E.M**  | **11248** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Burgo Group Sora**  | Data : 18/12/2019 15:36:22 |
| Prog. N^ 899 | DEMG GDH112 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.942** | 50.00 | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 150.00 | Peso | 12.00 |
| P2 | **0.942** | 50.00 | c | 170.00 | rpm | 3040 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **9.660**  | **0.00**  | **5.880** |
| **182.6°** | **219.5°** | **300.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.473**  | **0.000**  | **0.349** |
| **242.9°** | **268.4°** | **341.8°** |

Velocità di misura = 595 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta