|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0879** | **Codice R.E.M**  | **12077** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA**  | Data : 02/03/2020 09:22:47 |
| Prog. N^ 182 | MARELLI A4C280M4 N Comm 2019 0879 N Rem 12077 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.065** | 100.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 395.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **8.065** | 100.00 | c | 80.00 | rpm | 1480 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **16.07**  | **0.00**  | **39.36** |
| **219.5°** | **333.1°** | **355.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.42**  | **0.00**  | **0.67** |
| **134.9°** | **352.0°** | **340.3°** |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Pietro Pulciani

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con ventola e mezza cLabel 01