|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0079** | **Codice R.E.M**  | **14472** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA**  | Data : 13/02/2019 11:38:54 |
| Prog. N^ 6 | RELIANCE GS2510 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **130.218** | 110.00 | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1005.00 | Peso | 600.00 |
| P2 | **159.155** | 90.00 | c | 65.00 | rpm | 500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **50**  | **0.00**  | **59** |
| **146.7°** | **150.1°** | **153.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3**  | **0**  | **4** |
| **80.4°** | **190.6°** | **213.5°** |

Velocità di misura = 481 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura asse pieno