|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0432** | **Codice R.E.M** | **14639** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO GROUP SORA S.P.A.** | | Data : 01/08/2019 13:39:20 |
| Prog. N^ 169 | ROTORE RELIANCE TIPO GS 250 REM 14639 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **59.683** | 100.00 | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 770.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **85.262** | 70.00 | c | 160.00 | rpm | 500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.6** | **0.00** | **8.0** |
| **324.2°** | **295.8°** | **193.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.9** | **0.0** | **1.9** |
| **240.0°** | **162.0°** | **121.2°** |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura asse pieno senza sede chiavetta