|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0763** | **Codice R.E.M**  | **14783** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CARTIERA BURGO SORA**  | Data : 09/12/2019 08:53:03 |
| Prog. N^ 219 | SIEMENS 1LA8315 Comm 20190763 Rem 14783 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **43.318** | 140.00 | a | 245.00 | G | 6.30 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 600.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **37.904** | 160.00 | c | 85.00 | rpm | 1488 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **21.3**  | **0.00**  | **37.4** |
| **302.7°** | **149.1°** | **134.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.1**  | **0.0**  | **1.7** |
| **42.8°** | **338.2°** | **249.3°** |

Velocità di misura = 402 rpm Operatore: Roberto Iacoucci

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta