|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
| Cliente : **BURGO SORA**  | Data : 09/09/2019 10:21:21 |
| Prog. N^ 208 | VENTOLA DIAMETRO 630 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.294** | 280.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 110.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **0.837** | 280.00 | c | 425.00 | rpm | 1600 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **90.05**  | **0.00**  | **34.28** |
| **256.5°** | **278.9°** | **7.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.92**  | **0.00**  | **0.42** |
| **148.9°** | **121.9°** | **37.1°** |

Velocità di misura = 511 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia e asse proprio