|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0565** | **Codice R.E.M**  | **14701** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BUZZI UNICEM GUIDONIA**  | Data : 04/09/2019 11:23:47 |
| Prog. N^ 186 | SAVIGLIANO AT8000-L6  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **134.2870** | 400.00 | a | 600.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1200.00 | Peso | 4500.00 |
| P2 | **134.2870** | 400.00 | c | 460.00 | rpm | 993 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **71.32**  | **0.00**  | **42.69** |
| **65.5°** | **187.4°** | **134.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **7.63** | **0.00**  | **4.71** |
| **97.3°** | **187.5°** | **194.2°** |

Velocità di misura = 332 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezze chiavette e ventola di raffreddamento