|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0200** | **Codice R.E.M** | **11846** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BUZZI UNICEM S.p.a.** | | Data : 28/03/2019 15:53:38 |
| Prog. N^ 36 | VEM VEB DSRCJ/5/6-4 REM 11846 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **93.381** | 105.00 | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1080.00 | Peso | 1050.00 |
| P2 | **37.658** | 190.00 | c | 680.00 | rpm | 1478 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **38.4** | **0.00** | **5.8** |
| **339.0°** | **351.0°** | **120.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.4** | **0.0** | **5.1** |
| **337.4°** | **2.7°** | **129.6°** |

Velocità di misura = 400 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia e ventole di raffreddamento