|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **12364** | **Codice R.E.M**  | **2018-0179** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Cartiere di Guarcino**  | Data : 29/03/2018 13:22:55 |
| Prog. N^ 940 | Siemens 1HC5116-1FE40-6SU7-Z REM 12364 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **2.875** | 55.00 | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 260.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | **1.466** | 55.00 | c | 125.00 | rpm | 2500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.93**  | **0.00**  | **3.17** |
| **323.6°** | **281.1°** | **242.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.37**  | **0.00**  | **0.18** |
| **109.4°** | **97.1°** | **303.9°** |

Velocità di misura = 606 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta