|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0557** | **Codice R.E.M**  | **14697** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CEMP**  | Data : 04/11/2019 12:39:47 |
| Prog. N^ 138 | CEMP AB70 280S |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **34.768** | 50.00 | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 630.00 | Peso | 160.00 |
| P2 | **8.425** | 100.00 | c | 160.00 | rpm | 1480 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **23.1**  | **0.00**  | **1.6** |
| **194.8°** | **200.6°** | **334.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.85**  | **0.0**  | **0.52** |
| **194.2°** | **43.8°** | **27.0°** |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Pietro Pulciani

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con puleggia e ventola di raffreddamento