|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0305** | **Codice R.E.M** | **14573** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **C.M.S.** | | Data : 09/05/2019 15:18:40 |
| Prog. N^ 3 | Rotore in C.A. C.M.S. di Mastracci Renato | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **53.052** | 250.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1030.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | **69.805** | 190.00 | c | 240.00 | rpm | 900 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1044.6** | **0.00** | **84.0** |
| **324.3°** | **323.0°** | **301.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.1** | **0.0** | **19.8** |
| **220.8°** | **150.5°** | **131.8°** |

Velocità di misura = 403 rpm

Operatore: Iorio Giulio FIRMA

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta -------------------------------