|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0597** | **Codice R.E.M** | **14712** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **C.M.S.** | | Data : 04/09/2019 08:36:43 |
| Prog. N^ 226 | ROTORE CON PULEGGIA | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **98.051** | 280.00 | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1065.00 | Peso | 2300.00 |
| P2 | **98.051** | 280.00 | c | 180.00 | rpm | 1000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **135.9** | **0.00** | **58.3** |
| **286.3°** | **269.2°** | **132.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.2** | **0.0** | **1.7** |
| **158.2°** | **189.3°** | **217.4°** |

Velocità di misura = 402 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia