|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0198** | **Codice R.E.M**  | **14527** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CUMA SCARL**  | Data : 08/04/2019 13:14:17 |
| Prog. N^ 55 | ANSALDO CT355W4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **72.602** | 130.00 | a | 400.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 700.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | **26.988** | 240.00 | c | 160.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **341.3**  | **0.00**  | **37.7** |
| **162.8°** | **168.0°** | **321.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.6**  | **0.0**  | **1.7** |
| **250.3°** | **10.0°** | **15.1°** |

Velocità di misura = 405 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia e ventola di raffreddamento