|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0208** | **Codice R.E.M** | **14533** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **DI MAURO OFFICINE** | | Data : 01/04/2019 11:34:07 |
| Prog. N^ 15 | MARELLI G3C 112L | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.496** | 35.00 | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 225.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **3.789** | 60.00 | c | 155.00 | rpm | 2100 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **38.69** | **0.00** | **7.90** |
| **174.5°** | **173.7°** | **355.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.59** | **0.00** | **0.39** |
| **272.0°** | **339.8°** | **34.1°** |

Velocità di misura = 652 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia