|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 **[info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)**  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0317** | **Codice R.E.M** | **14583** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **FIAT GROUP CASSINO** | | Data : 14/05/2019 10:14:08 |
| Prog. N^ 10 | WEG 315S M4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **16.746** | 120.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 520.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **16.746** | 120.00 | c | 140.00 | rpm | 1485 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **22.6** | **0.00** | **44.3** |
| **35.8°** | **48.7°** | **55.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.2** | **0.0** | **2.0** |
| **18.7°** | **325.8°** | **243.2°** |

Velocità di misura = 496 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: EQUILIBRATO CON MEZZA CHIAVETTA E VENTOLA