|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0856** | **Codice R.E.M** | **14831** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **FIMEC** | | Data : 03/12/2019 15:58:38 |
| Prog. N^ 82 | ROTORE MULINO DIAM 600 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **648.581** | 300.00 | a | 400.00 | G | 6.30 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1370.00 | Peso | 3500.00 |
| P2 | **425.486** | 350.00 | c | 210.00 | rpm | 613 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **15500.00** | **0.00** | **750.00** |
| **260.6°** | **260.3°** | **259.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **174** | **0** | **96** |
| **260.7°** | **275.6°** | **299.3°** |

Velocità di misura = 144 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia