|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0781** | **Codice R.E.M**  | **14798** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **HENKEL**  | Data : 26/11/2019 09:13:49 |
| Prog. N^ 107 | INGERSOL RAND AV3 LN355L62 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.121** | 130.00 | a | 285.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 500.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | **6.121** | 130.00 | c | 80.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.82**  | **0.00**  | **4.09** |
| **193.9°** | **222.8°** | **8.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.63**  | **0.00**  | **0.72** |
| **169.5°** | **85.7°** | **49.2°** |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Roma Ettore

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento