|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0717** | **Codice R.E.M** | **14756** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.** | | Data : 24/10/2019 15:03:38 |
| Prog. N^ 272 | MARELLI Y35B20C REM 14756 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.064** | 55.00 | a | 111.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 140.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | **3.714** | 75.00 | c | 165.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **14.05** | **0.00** | **57.01** |
| **318.0°** | **144.3°** | **143.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.84** | **0.00** | **0.43** |
| **150.6°** | **207.7°** | **242.9°** |

Velocità di misura = 519 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta