|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0558** | **Codice R.E.M**  | **8708** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.**  | Data : 19/08/2019 08:06:55 |
| Prog. N^ 35 | MARELLI MCV128C126 REM 8708 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **153.033** | 260.00 | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1118.00 | Peso | 2000.00 |
| P2 | **221.048** | 180.00 | c | 145.00 | rpm | 600 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **46**  | **0.00**  | **56** |
| **134.0°** | **167.8°** | **209.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.36**  | **0**  | **2** |
| **96.2°** | **58.8°** | **349.7°** |

Velocità di misura = 216 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura mezza chiavetta