|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0048** | **Codice R.E.M**  | **11739** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : SLIM ALUMINIUM S.P.A.  | Data : 27/02/2019 10:16:41 |
| Prog. N^ 69 | SIEMENS 1LG4186 REM 11739 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.014** | 65.00 | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 200.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **5.014** | 65.00 | c | 115.00 | rpm | 1465 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **10.72**  | **0.00**  | **3.70** |
| **132.3°** | **135.6°** | **306.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.42**  | **0.00**  | **0.38** |
| **178.7°** | **21.6°** | **17.7°** |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta ed ingranaggio freno