|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0431** | **Codice R.E.M**  | **14638** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **IGAT**  | Data : 05/07/2019 15:01:10 |
| Prog. N^ 510 | pompa cantoni milano |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.767** | 95.00 | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 281.00 | Peso | 13.00 |
| P2 | **0.639** | 50.00 | c | 75.00 | rpm | 2960 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.387**  | **0.00**  | **6.361** |
| **183.8°** | **182.1°** | **181.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.059**  | **0.000**  | **0.380** |
| **203.2°** | **232.2°** | **240.4°** |

Velocità di misura = 793 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con girante e puleggia