|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0773** | **Codice R.E.M** | **11958** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **IPPOLITO & PISANI** | | Data : 04/11/2019 15:37:56 |
| Prog. N^ 45 | SEW EURODRIVE COMM\_2019\_0773 REM 11958 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.646** | 25.00 | a | 58.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 210.00 | Peso | 10.00 |
| P2 | **0.823** | 50.00 | c | 110.00 | rpm | 2900 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **12.91** | **0.00** | **8.05** |
| **152.2°** | **153.6°** | **154.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.57** | **0.00** | **0.39** |
| **7.4°** | **315.7°** | **285.8°** |

Velocità di misura = 1001 rpm

Operatore: ROBERTO IACOUCCI

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta