|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0026** | **Codice R.E.M**  | **14447** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ITALTRACTOR**  | Data : 05/02/2019 14:48:25 |
| Prog. N^ 74 |  4AMC250M4Y3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **11.925** | 110.00 | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | **4.036** | 650.00 | b | 290.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **11.925** | 110.00 | c | 140.00 | rpm | 1365 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **50.6**  | **14.48**  | **39.2** |
| **308.3°** | **292.9°** | **272.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.9**  | **0.3**  | **0.9** |
| **248.4°** | **272.8°** | **296.9°** |

Velocità di misura = 453 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola