|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0392** | **Codice R.E.M**  | **14619** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **M.C. SRL**  | Data : 24/06/2019 14:59:51 |
| Prog. N^ 980 | VENTILATORE K2420 DIAM 480 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.155** | 210.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 115.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **0.805** | 210.00 | c | 470.00 | rpm | 2900 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.73**  | **0.00**  | **8.52** |
| **187.0°** | **22.7°** | **17.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.59**  | **0.00**  | **0.47** |
| **245.6°** | **216.2°** | **74.3°** |

Velocità di misura = 620 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia