|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0562** | **Codice R.E.M**  | **14699** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **M.C. S.r.l.**  | Data : 19/08/2019 12:43:29 |
| Prog. N^ 37 | VENTOLA D 570 REM 14699 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.135** | 265.00 | a | 120.00 | G | 6.30 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 150.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **1.892** | 265.00 | c | 485.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **24.69**  | **0.00**  | **37.48** |
| **6.9°** | **141.0°** | **169.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.47**  | **0.00**  | **0.43** |
| **284.3°** | **250.1°** | **212.6°** |

Velocità di misura = 519 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura Ventola