|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 **[info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)**  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0000** | **Codice R.E.M** | **0000** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **mondoplastico** | | Data : 21/06/2019 16:41:20 |
| Prog. N^ 987 | CILINDRO 85 X 1900 FLUSSO CENTRALE | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.968** | 40.00 | a | 30.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1860.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | **5.968** | 40.00 | c | 30.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **21.0** | **0.00** | **37.1** |
| **223.9°** | **242.7°** | **253.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **21.0** | **0.0** | **37.1** |
| **223.9°** | **242.7°** | **253.2°** |

Velocità di misura = 414 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con acqua 90°C