|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0194** | **Codice R.E.M**  | **14523** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **NAPOLI NORD**  | Data : 15/04/2019 08:11:52 |
| Prog. N^ 643 | ABB M3AA250SMA4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.377** | 120.00 | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 240.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **5.377** | 120.00 | c | 120.00 | rpm | 1480 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **34.91**  | **0.00**  | **22.96** |
| **61.4°** | **57.1°** | **243.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.19**  | **0.00**  | **1.32** |
| **50.2°** | **21.9°** | **341.1°** |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento