|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0195** | **Codice R.E.M** | **14524** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **NAPOLI NORD** | | Data : 11/04/2019 09:33:36 |
| Prog. N^ 349 | TIBB QU500HB2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **17.304** | 185.00 | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1300.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | **20.008** | 160.00 | c | 80.00 | rpm | 2983 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **29.9** | **0.00** | **93.8** |
| **320.2°** | **329.8°** | **333.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.4** | **0.0** | **4.8** |
| **5.5°** | **104.8°** | **139.6°** |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia e ventola