|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0874** | **Codice R.E.M** | **14839** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Napoli Nord** | | Data : 16/01/2020 15:32:53 |
| Prog. N^ 73 | TIBB QU500Hb2 KW 515 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **12.902** | 90.00 | a | 180.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1370.00 | Peso | 260.00 |
| P2 | **6.831** | 150.00 | c | 120.00 | rpm | 2983 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **35.1** | **0.00** | **5.3** |
| **25.6°** | **41.2°** | **126.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.4** | **0.0** | **1.2** |
| **326.8°** | **4.0°** | **58.3°** |

Velocità di misura = 514 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia e ventola di raffreddamento