|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0793** | **Codice R.E.M**  | **14804** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **PM3**  | Data : 07/11/2019 11:21:17 |
| Prog. N^ 16 | VENTOLA INOX DIAM 400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.762** | 110.00 | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | **1.523** | 110.00 | b | 40.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | **0.762** | 110.00 | c | 150.00 | rpm | 2850 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.00**  | **6.87**  | **0.00** |
| **180.0°** | **132.1°** | **180.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.00**  | **0.08**  | **0.00** |
| **180.0°** | **323.2°** | **180.0°** |

Velocità di misura = 655 rpm

Operatore: Boccia PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NOTE Equilibratura solo ventola