|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0743** | **Codice R.E.M** | **14768** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **RIEM SERVICE S.R.L.** | | Data : 24/10/2019 07:39:43 |
| Prog. N^ 287 | SIEMENS 1LA8315 4A REM 14768 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **16.044** | 150.00 | a | 245.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 450.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **16.044** | 150.00 | c | 200.00 | rpm | 1488 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **6.7** | **0.00** | **15.8** |
| **15.4°** | **350.2°** | **339.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.4** | **0.0** | **1.2** |
| **5.0°** | **15.7°** | **25.2°** |

Velocità di misura = 402 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta