|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0743** | **Codice R.E.M** | **14768** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **RIEM SERVICE S.R.L.** | | Data : 24/10/2019 09:42:34 |
| Prog. N^ 287 | SIEMENS 1LA8315 4A REM 14768 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **42.348** | 70.00 | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 845.00 | Peso | 330.00 |
| P2 | **13.315** | 175.00 | c | 40.00 | rpm | 1488 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **6.2** | **0.00** | **10.2** |
| **221.5°** | **353.8°** | **4.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.16** | **0.0** | **1.03** |
| **218.8°** | **28.0°** | **32.5°** |

Velocità di misura = 400 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con Giunto