|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0308** | **Codice R.E.M** | **14576** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **SATEC** | | Data : 14/06/2019 10:49:50 |
| Prog. N^ 71 | ELETTROPOMPA SATEC N\_Rem14576 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **2.436** | 35.00 | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 135.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | **2.436** | 35.00 | c | 75.00 | rpm | 2800 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **22.10** | **0.00** | **15.76** |
| **341.5°** | **20.7°** | **83.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.72** | **0.00** | **0.95** |
| **27.1°** | **44.7°** | **77.9°** |

Velocità di misura = 704 rpm

Operatore: IORIO GIULIO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibrato con girante