|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0282** | **Codice R.E.M**  | **14559** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Satec Impianti**  | Data : 10/06/2019 10:11:55 |
| Prog. N^ 34 | MEZ F 180 M02 812H |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.237** | 40.00 | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 355.00 | Peso | 45.00 |
| P2 | **2.846** | 55.00 | c | 77.00 | rpm | 2935 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.74**  | **0.00**  | **2.90** |
| **147.0°** | **103.2°** | **9.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.25**  | **0.00**  | **0.16** |
| **156.4°** | **89.3°** | **45.0°** |

Velocità di misura = 515 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con puleggia e ventola di raffreddamento