|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0551** | **Codice R.E.M** | **14691** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **SINIAT S.p.a.** | | Data : 12/08/2019 18:00:40 |
| Prog. N^ 84 | ABB M3AA 225 SMA 4 REM 14691 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.730** | 110.00 | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 355.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | **2.535** | 165.00 | c | 185.00 | rpm | 1480 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **23.84** | **0.00** | **6.71** |
| **307.5°** | **328.2°** | **17.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.64** | **0.00** | **0.53** |
| **303.2°** | **336.4°** | **5.1°** |

Velocità di misura = 518 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia