|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0099** | **Codice R.E.M**  | **14481** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ETEX BUILDING PERFORMANCE**  | Data : 05/02/2019 11:46:48 |
| Prog. N^ 83 | PIATTO MULINO DN 1400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.591** | 650.00 | a | 265.00 | G | 2.50 |
| ST | **9.182** | 650.00 | b | 60.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **4.591** | 650.00 | c | 315.00 | rpm | 1200 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.00**  | **214.23**  | **0.00** |
| **180.0°** | **235.0°** | **180.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.00**  | **1.43**  | **0.00** |
| **180.0°** | **191.5°** | **180.0°** |

Velocità di misura = 323 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura mulino con asse adatto