|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0125** | **Codice R.E.M**  | **8902** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **VIBAC PT**  | Data : 28/02/2019 08:09:02 |
| Prog. N^ 22 | SIEMENS 1GG5222 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **12.111** | 110.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 710.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **14.802** | 90.00 | c | 45.00 | rpm | 2240 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.7**  | **0.00**  | **14.8** |
| **262.5°** | **153.5°** | **141.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.8**  | **0.0**  | **1.3** |
| **254.7°** | **240.6°** | **200.6°** |

Velocità di misura = 587 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta