|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0626** | **Codice R.E.M**  | **9120** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **VIBAC PT**  | Data : 20/09/2019 11:30:21 |
| Prog. N^ 246 | SIEMENS 1GG5222  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **9.722** | 100.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 640.00 | Peso | 180.00 |
| P2 | **11.438** | 85.00 | c | 60.00 | rpm | 2210 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.3**  | **0.00**  | **3.9** |
| **264.6°** | **220.4°** | **155.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.4**  | **0.0**  | **0.6** |
| **96.7°** | **109.7°** | **248.9°** |

Velocità di misura = 490 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta