|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020-0222** | **Codice R.E.M** | **14959** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **AURELIA** | | Data : 06/04/2020 15:32:38 |
| Prog. N^ 75 | GIRANTE DIAM 400 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **19.738** | 190.00 | a | 365.00 | G | 4.00 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1800.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **28.755** | 75.00 | c | 300.00 | rpm | 970 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **19.1** | **0.00** | **40.9** |
| **170.7°** | **171.3°** | **172.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.32** | **0.0** | **0.26** |
| **134.2°** | **123.4°** | **55.5°** |

Velocità di misura = 548 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura completa di giunto