|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2020 0062** | **Codice R.E.M** | **12311** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **DE LUCA** | | Data : 18/02/2020 08:55:42 |
| Prog. N^ 267 | ELEKTRA FAURNDAU DNR14\_35 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.032** | 175.00 | a | 30.00 | G | 2.50 |
| ST | **3.316** | 320.00 | b | 440.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **3.789** | 140.00 | c | 305.00 | rpm | 2250 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **6.12** | **3.24** | **7.26** |
| **214.2°** | **156.6°** | **93.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.03** | **0.63** | **0.42** |
| **121.4°** | **189.9°** | **191.3°** |

Velocità di misura = 516 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia